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一、控制系统状态栏
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYSystemStatusBar(int cmd)
描述： 控制状态栏隐藏或显示
注：系统顶部可以下拉的是状态栏，系统底部有虚拟按键的是导航栏
参数： cmd：可传入0、1、2
	  0表示状态栏可下拉。
	  1表示状态栏无法下拉。
	  2表示获取状态（返回1表示已隐藏禁止下拉，返回0表示已显示可下拉）
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	当参数传入0或1时的返回值
0:设置成功
-1:设置失败

当参数传入2时的返回值
0：已显示可下拉
1：已隐藏禁止下拉


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口隐藏状态栏
int result = manager.zYSystemStatusBar(1);
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYSystemNavigationBar(int cmd)
描述： 控制导航栏隐藏或显示
注：系统顶部可以下拉的是状态栏，系统底部有虚拟按键的是导航栏
参数： cmd：可传入0、1、2
	  0表示导航栏显示
	  1表示导航栏隐藏
	  2表示获取状态（返回1表示已隐藏导航栏，返回0表示已显示导航栏）
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	当参数传入0或1时的返回值
0:设置成功
-1:设置失败

当参数传入2时的返回值
0：显示导航栏
1：隐藏导航栏


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口隐藏导航栏
int result = manager.zYSystemNavigationBar(1);
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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三、控制系统显示方向
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYsetScreenDirection(int rotate)
描述： 控制系统显示方向
参数： cmd：可传入0、1、2、3
0表示0度显示
1表示90度显示
2表示180度显示
3表示270度显示
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0:设置成功
-1:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口控制系统旋转到90度显示
int result = manager.zYsetScreenDirection(1);
System.out.println(result);
输出结果 : 0
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四、获取系统显示方向
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYgetScreenDirection()
描述： 获取当前系统显示方向
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0：0度
1：90度
2：180度
3：270度
-1：获取失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取当前系统显示方向
int result = manager.zYgetScreenDirection();
System.out.println(result);
//当前系统显示方向为270
输出结果 : 3
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注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYsetBackLight(int backageLight)
描述： 设置屏幕背光亮度
参数： backageLight：可传值范围[0, 255]；0为最小值，255为最大值
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0:设置成功
-1:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取当前系统显示方向
int result = manager.zYsetBackLight(144);
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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六、获取系统背光
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYgetBackLight()
描述： 获取当前系统屏幕背光亮度
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0至255:当前屏幕背光亮度
-1:获取失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取当前系统屏幕背光亮度
int result = manager.zYgetBackLight();
System.out.println(result);
//当前系统屏幕背光亮度为130
输出结果 : 130
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七、控制系统重启
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYRebootSys()
描述： 控制系统软重启
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0:设置成功
-1:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口控制系统软重启
int result = manager.zYRebootSys();
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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八、控制系统时间
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public int zYsetSysTime(int time)
描述： 设置系统本地时间
参数： time：传入需要设置的时间
（格式：年-月-日-时-分-秒，例子：2024-10-30-10-14-30）
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0:设置成功
-1:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置系统本地时间为2024年10月30日10点14分30秒
int result = manager.zYsetSysTime(“2024-10-30-10-14-30”);
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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九、控制系统定时开关机
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： 
public int setTimeToRtc(int cmd, String date, String time)
描述： 控制系统定时开机和关机
参数： cmd：可传参数1、2、3、4、5
1表示设置关机时间
2表示设置开机时间
3表示清除开机和关机时间
4表示清除关机时间
5表示清除开机时间
date：定时开机或定时关机的日期；
格式：年-月-日
例子：2024-10-30
time：定时开机或定时关机的时间；
格式：时-分
例子：10:14
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0:设置成功
-1:参数不在1至5范围内
-2设置的日期为空或时间为空
-3设置的时间小于系统当前时间
-4关机时间与开机时间间隔小于3分钟


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设定系统于2024年10月30日10点14分关机
int result = manager.setTimeToRtc(1,"2024-10-30","10:14");
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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十、控制系统截屏
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： 
public String zYShotScreen(String picPath, String fileName, int screenId)
描述：控制系统截屏
参数：picPath：截图存放的路径
fileName：截图保存的名称
screenId：截取的屏幕，可传0或1；0表示主屏ID，1表示副屏ID
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	“0”:截屏成功
“-1”:picPath为空
“-2”:fileName为空
“-3”:screenId小于0
“-4”:文件不存在


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口控制系统截取主屏幕界面
String result = manager.zYShotScreen("/sdcard/Screenshot/","text.png",1);
System.out.println(result);
//截屏成功
输出结果 : 0
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十一、控制系统恢复出厂设置
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int zYresetSys()
描述：控制系统恢复出厂设置
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0：设置成功
-1：设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口控制系统恢复出厂设置
int result = manager.zYresetSys();
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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十二、控制系统GPIO电平
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int set_zysj_gpio_value(int which, int value)
描述：控制系统GPIO高低电平
参数：which：传的值跟主板丝印对应（GPIO1对应1，GPIO2对应2，GPIO3对应3，GPIO4对应4，以此类推）。例如想要控制主板GPIO的丝印为IO2，则此处传的值为2
value：可传0或1；0表示低电平，1表示高电平
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0：设置成功
-1：设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口控制系统将GPIO2设为高电平
int result = manager.set_zysj_gpio_value(2, 1);
System.out.println(result);
//设置成功
输出结果 : 0
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十三、获取系统GPIO状态
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int get_zysj_gpio_value(int which)
描述：获取当前系统GPIO口的状态
参数：
which：传的值跟主板丝印对应（GPIO1对应1，GPIO2对应2，GPIO3对应3，GPIO4对应4，以此类推）。例如想要控制主板GPIO的丝印为IO2，则此处传的值为2
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0：低电平
1：高电平
-1：获取失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统当前GPIO2的状态
int result = manager.get_zysj_gpio_value(2);
System.out.println(result);
//获取到GPIO2的状态为高电平
输出结果 : 1
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十四、控制系统以太网开关
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：
public boolean zYsetEthernetEnabled(boolean enable)
描述：控制系统以太网开关
参数：enable：开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean
	true：打开成功
false：打开失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口打开板子上的以太网开关
boolean result = manager.zYsetEthernetEnabled(true);
System.out.println(result);
//打开网口成功
输出结果 : true
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十五、获取系统以太网IP地址
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthIp(String iface)
描述：获取系统以太网的IP地址
参数：iface：默认传入eth0即可
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网IP地址，例如192.168.3.249


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的IP地址
String result = manager.zYgetEthIp(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网IP地址为192.168.3.249
输出结果 : 192.168.3.249
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十六、获取系统以太网MAC地址
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthMacAddress(String iface)
描述：获取系统以太网的MAC地址
参数：iface：默认传入eth0即可
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网MAC地址，例如4a:2f:1d:c8:89:0c


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的MAC地址
String result = manager.zYgetEthMacAddress(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网MAC地址为4a:2f:1d:c8:89:0c
输出结果 :4a:2f:1d:c8:89:0c
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十七、获取系统以太网网关地址
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthGateway(String iface)
描述：获取系统以太网的网关地址
参数：iface：默认传入eth0即可
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网网关地址，例如192.168.3.1


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的网关地址
String result = manager.zYgetEthGateway(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网网关地址为192.168.3.249
输出结果 :192.168.3.249


[bookmark: _Toc14459][bookmark: _Toc8038]
十八、获取系统以太网子网掩码
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthNetMask(String iface)
描述：获取系统以太网的子网掩码
参数：iface：默认传入eth0即可
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网子网掩码，例如255.255.255.0


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的子网掩码
String result = manager.zYgetEthNetMask(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网子网掩码为255.255.255.0
输出结果 :255.255.255.0
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十九、获取系统以太网DNS1
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthDns1(String iface)
描述：获取系统以太网的Dns1
参数：iface：默认传入eth0
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网Dns1，例如192.168.3.1


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的Dns1
String result = manager.zYgetEthDns1(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网Dns1为192.168.3.1
输出结果 :192.168.3.1
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二十、获取系统以太网DNS2
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetEthDns2(String iface)
描述：获取系统以太网的Dns2
参数：iface：默认传入eth0
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前以太网Dns2，例如192.168.3.1


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的Dns2
String result = manager.zYgetEthDns2(“eth0”);
System.out.println(result);
//获取到以太网Dns2为192.168.3.1
输出结果 :192.168.3.1
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二十一、获取系统以太网开关状态
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int zYgetEthernetIfaceState(String iface)
描述：获取系统以太网的开关状态
参数：iface：默认传入eth0
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	1:以太网为打开状态   
0:以太网为关闭状态


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取板子上以太网口的开关状态
String result = manager.zYgetEthDns1(“eth0”);
System.out.println(result);
输出结果 :1


[bookmark: _Toc32362][bookmark: _Toc24710]
二十二、设置系统以太网动、静态模式
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public void zYsetEthernetParams(String iface, int mode, Map<String,String> params)
描述：设置系统以太网模式（动态模式或静态模式）
参数：
iface：默认传入eth0
mode：以太网模式，可传入0、1（0表示动态模式，1表示静态模式）
params：由ip、gateway、netmask、dns1、dns2组成的集合（该参数不设置时可以传null）
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置板子上以太网口为动态模式
manager.zYsetEthernetParams(“eth0”, 0, null);



范例2
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置板子上以太网口为静态模式
Map<String,String> params = new HashMap<>();
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_IP,"192.168.0.158");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_GATEWAY,"192.168.0.1");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_NETMASK,"255.255.255.0");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS1,null);
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS2,null);
manager.zYsetEthernetParams(“eth0”, 1, params);


[bookmark: _Toc6598][bookmark: _Toc21904]
二十三、获取系统WIFI的IP地址
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiIp()
描述：获取系统WIFI的IP地址
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的IP地址，例如192.168.3.249


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的IP地址
String result = manager.zYgetWifiIp();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的IP的地址为192.168.3.249
输出结果 :192.168.3.249


[bookmark: _Toc15884][bookmark: _Toc13477]
二十四、获取系统WIFI的MAC地址
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiMacAddress()
描述：获取系统WIFI的MAC地址
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的MAC地址，例如50:41:1c:f1:0a:e8


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的MAC地址
String result = manager.zYgetWifiMacAddress();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的MAC的地址为50:41:1c:f1:0a:e8
输出结果 :50:41:1c:f1:0a:e8


[bookmark: _Toc891][bookmark: _Toc32609]
二十五、获取系统WIFI的子网掩码
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiNetMask()
描述：获取系统WIFI的子网掩码
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的子网掩码，例如255.255.255.0


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的子网掩码
String result = manager.zYgetWifiNetMask();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的子网掩码为255.255.255.0
输出结果 :255.255.255.0


[bookmark: _Toc30069][bookmark: _Toc26261]
二十六、获取系统WIFI的网关
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiGatWay()
描述：获取系统WIFI的网关
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的网关，例如192.168.3.1


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的网关
String result = manager.zYgetWifiGatWay();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的网关为192.168.3.1
输出结果 :192.168.3.1


[bookmark: _Toc20079][bookmark: _Toc23522]
二十七、获取系统WIFI的DNS1
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiDns1()
描述：获取系统WIFI的DNS1
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的DNS1，例如192.168.3.1


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的DNS1
String result = manager.zYgetWifiDns1();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的DNS1为192.168.3.1
输出结果 :192.168.3.1


[bookmark: _Toc10749][bookmark: _Toc9075]
二十八、获取系统WIFI的DNS2
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetWifiDns2()
描述：获取系统WIFI的DNS2
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前WIFI的DNS2，例如192.168.3.1


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统WIFI的DNS2
String result = manager.zYgetWifiDns2();
System.out.println(result);
//获取到WIFI的DNS2为192.168.3.1
输出结果 :192.168.3.1


[bookmark: _Toc22589][bookmark: _Toc4062]
二十九、设置系统WIFI动、静态模式
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public void zYsetWifiParams(int mode, Map<String,String> params)
描述：设置系统WIFI模式（动态模式或静态模式）
参数：
mode：WIFI模式，可传入0、1（0表示动态模式，1表示静态模式）
params：由ip、gateway、netmask、dns1、dns2组成的集合（该参数不设置时可以传null）
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置WIFI为动态模式
manager.zYsetWifiParams(0, null);



范例2
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置WIFI为静态模式
Map<String,String> params = new HashMap<>();
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_IP,"192.168.0.158");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_NETMASK,"192.168.0.1");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_GATEWAY,"255.255.255.0");
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS1,null);
params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS2,null);
manager.zYsetWifiParams(1, params);


[bookmark: _Toc5284][bookmark: _Toc28087]
三十、控制系统无线ADB开关
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public void zYsetAdbWiress(boolean enable)
描述：控制系统无线ADB开关
参数：enable：开关使能。true表示打开，false表示关闭
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口打开系统的无线ADB
manager.zYsetAdbWiress(true);


[bookmark: _Toc17134][bookmark: _Toc20169]
三十一、获取系统内核版本信息
[bookmark: _Toc131]注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String zYgetDeviceKernelInfo()
描述：获取系统内核版本信息
参数：无
[bookmark: _Toc49]返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前系统的内核信息


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取系统的内核版本信息
String result = manager.zYgetDeviceKernelInfo();
System.out.println(result);
//获取到系统的内核版本信息为001
输出结果 :001




[bookmark: _Toc29229]三十二、应用静默安装
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String installAPK(String filePath)
描述：应用执行静默安装，安装过程中不会有任何显示
参数：filePath: APK的放置路径。例如: test.apk放置在sdcard根目录，则传入的参数为 /sdcard/test.apk
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	0: 安装成功
-1: 安装失败


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口安装放置在sdcard根目录的test.apk
String result = manager.installAPK(/sdcard/test.apk);
System.out.println(result);
输出结果 :0




[bookmark: _Toc9798]三十三、获取CPU使用率
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public String getCpuUsage()
描述：获取CPU使用率
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	String
	返回当前CPU使用率


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取当前CPU使用率
String result = manager.getCpuUsage();
System.out.println(result);
//获取到当前CPU使用率
输出结果 :800%cpu   3%user   0%nice  14%sys 783%idle   0%iow   0%irq   0%sirq   0%host




[bookmark: _Toc13293]三十四、设置软件看门狗
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int watchDogEnable(int enabled, int timeOut)
描述：设置软件看门狗，该功能不依赖单片机
参数：enabled: 使能开关，（0表示关闭，1表示开启）
timeOut：超时时间（单位毫秒），程序默认的超时时间是10秒
应用退出前必须主动关闭开门狗功能，否则看门狗也会超时，达到超时时间系统会进行重启。
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	预留，现在的返回值固定是0


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口设置软件看门狗，超时时间20秒
manager.watchDogEnable(1, 20000);




[bookmark: _Toc32470]三十五、软件看门狗-喂狗
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称：public int watchDogFeed()
描述：重置软件看门狗的超时时间
参数：无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	int
	预留，现在的返回值固定是0


范例1
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口重置软件看门狗的超时时间
manager.watchDogFeed();




[bookmark: _Toc11633]三十六、添加应用白名单（限制安装）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void addWhiteList(List<String> list)
描述： 添加应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装
参数： list：包名组成的列表
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void 
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用添加应用白名单的接口，添加3个包名
List<String> list = new ArrayList();
list.add("com.android.test0");
list.add("com.android.test1");
list.add("com.android.test2");
manager.addWhiteList(list);




[bookmark: _Toc29389]三十七、删除应用白名单（限制安装）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void deleteWhiteList(List<String> list)
描述： 删除应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装
参数： list：需要删除的包名组成的列表
注：如果传入的包名与白名单内的包名不对应是无法删除的
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用删除应用白名单的接口，删除1个包名
List<String> list = new ArrayList();
list.add("com.android.test1");
manager.deleteWhiteList(list);




[bookmark: _Toc29088]三十八、查询应用白名单（限制安装）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public List queryWhiteList()
描述： 查询应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	List
	将白名单中的应用包名以列表的形式返回


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用查询应用白名单的接口，查询存在白名单中的应用包名
List list = manager.queryWhiteList();
System.out.println(list.toString());
输出结果 : [com.android.test0, com.android.test2]




[bookmark: _Toc292]三十九、设置热点名称
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public boolean ZYsetWiFiSsid(String ssid)
描述： 设置热点名称（需要在热点开关打开的状态下执行才可生效）
参数： ssid：热点名称
注：设置的名称长度不要大于32位
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean 
	true:设置成功
false:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
boolean result = manager.ZYsetWiFiSsid("zysj-test");
System.out.println(result);
输出结果 : true




[bookmark: _Toc1170]四十、设置热点密码
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public boolean ZYsetWiFiPassword(String password)
描述： 设置热点密码（需要在热点开关打开的状态下执行才可生效）
参数： password：热点密码
注：设置的密码需要大于8位
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean 
	true:设置成功
false:设置失败


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
String result = manager.ZYsetWiFiPassword("12345678");
System.out.println(result);
输出结果 : true




[bookmark: _Toc8841]四十一、控制热点开关
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void setWiFiApSW(boolean enabled)
描述： 控制热点开关
参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void 
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
String result = manager.setWiFiApSW(true);




[bookmark: _Toc21837]四十二、获取热点开关状态
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public boolean getWiFiApSW()
描述： 控制热点开关
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean
	true表示打开
false表示关闭


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
boolean result = manager.getWiFiApSW();
System.out.println(result);
输出结果 : true




[bookmark: _Toc18105]四十三、设置应用开机自启动
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void bootstrap(String packageName, String className, boolean enabled)
描述： 设置应用开机自启动
参数： 	packageName: 应用包名
className: 应用类名
enabled: 开关使能（true表示开启应用自启，false表示应用自启）
注：APP中监听了开机广播做自启的应用不要使用此功能，此功能仅对单个应用生效
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口使系统的“设置”做开机自启动
manager.bootstrap(“com.android.settings”, “com.android.settings.Settings”, true);
//调用接口关闭开机自启动
manager.bootstrap(“”, “”, false);



[bookmark: _Toc1597]四十四、设置应用守护
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void keepAlive(int timeOut, String packageName, String className)
描述： 设置应用守护
参数： 	timeOut: 检测的时间间隔（建议5秒以上，时间设置太短会影响系统性能，单位是毫秒）
packageName: 应用包名（必须要传）
className: 应用类名（该参数暂时未使用，用于做后续功能的拓展，目前可传空字符，例如：“”）
注：此功能仅对单个应用生效，设置0秒表示关闭守护功能
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口对系统的“设置”做守护
manager.keepAlive(10000, “com.android.settings”, “”);
//调用接口关闭应用守护
manager.keepAlive(0, “com.android.settings”, “”);



[bookmark: _Toc14724]四十五、应用白名单开关（限制安装）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void whiteListSwitch(boolean enable)
描述： 控制应用安装的白名单开关，不在白名单内的应用禁止安装
参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口开启应用安装的白名单开关
manager.whiteListSwitch("true");


[bookmark: _Toc678]
四十六、获取白名单开关状态（限制安装）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public boolean whiteListSwitchState()
描述： 获取应用安装的白名单开关状态，不在白名单内的应用禁止安装
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean
	true表示打开
false表示关闭


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取应用安装的白名单开关
boolean result = manager.whiteListSwitchState();
System.out.println(result);
输出结果 : true
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四十七、应用白名单开关（限制卸载）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void whiteListSwitchUn(boolean enable)
描述： 控制应用卸载的白名单开关，在白名单内的应用禁止卸载
参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口开启应用卸载的白名单开关
manager.whiteListSwitchUn("true");
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四十八、获取白名单开关状态（限制卸载）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public boolean whiteListSwitchStateUn()
描述： 获取应用卸载的白名单开关状态，在白名单内的应用禁止卸载
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	boolean
	true表示打开
false表示关闭


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用接口获取应用卸载的白名单开关
boolean result = manager.whiteListSwitchStateUn();
System.out.println(result);
输出结果 : true
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四十九、添加应用白名单（限制卸载）
注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void addWhiteListUn(List<String> list)
描述： 添加需要限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载
参数： list：包名组成的列表
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void 
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用添加应用白名单的接口，添加3个包名
List<String> list = new ArrayList();
list.add("com.android.test0");
list.add("com.android.test1");
list.add("com.android.test2");
manager.addWhiteList(list);
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注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public void deleteWhiteListUn(List<String> list)
描述： 删除需要限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载
参数： list：需要删除的包名组成的列表
注：如果传入的包名与白名单内的包名不对应是无法删除的
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	void
	无


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用删除应用白名单的接口，删除1个包名
List<String> list = new ArrayList();
list.add("com.android.test1");
manager.deleteWhiteListUn(list);
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注意事项：接口使用前需要先初始化
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");
函数名称： public List queryWhiteListUn()
描述： 查询限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载
参数： 无
返回参数说明
	参数名
	类型
	说明

	返回值
	List
	将白名单中的应用包名以列表的形式返回


范例
	//初始化接口对象
ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); 
//调用查询应用白名单的接口，查询存在白名单中的应用包名
List list = manager.queryWhiteListUn();
System.out.println(list.toString());
输出结果 : [com.android.test0, com.android.test2]
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